关于张家口市第一医院LED显示大屏第三方维保服务
公开询价调研函
为保障我院院内LED显示大屏系统稳定可靠运行，满足医院宣传展示、文化建设、会议通知、节日宣传等日常使用需求，现对院内LED大屏维保服务开展公开询价，欢迎具备相应资质和服务能力的单位参与询价调研。
一、项目概况
项目名称：张家口市第一医院LED显示大屏维保服务项目。
服务地点：第一医院东西院区、新华街体检部（包含门诊楼、住院楼、行政楼、新华街体检部等区域）。
服务内容：对院内全部LED大屏硬件、控制系统、播放软件进行日常巡检、除尘紧固、故障维修、配件更换、系统调试、技术支持等维保服务，保障大屏正常显示、播放运行。
服务期限：2年（自合同签订之日起计算）。
二、维保服务要求
日常巡检：每月定期对LED大屏进行巡检，排查屏幕灯珠、电源、接收卡、控制系统、线路等隐患，除尘紧固，做好巡检记录，形成巡检报告。
故障响应及维修：接到故障报修后，工作日20分钟内响应，紧急故障1小时内到达现场处置；一般故障及时修复，重大故障给出处置方案，保障大屏尽快恢复使用。
配件更换：维保时限内出现故障，更换配件不限于电源、接收卡、排线、模组、发送卡、视屏处理器等全部配件。
系统保障：保障大屏播放控制系统正常运行，协助完成大屏内容调试、参数设置，配合医院完成节日、宣传、会议等大屏内容播放调试工作。
资料归档：建立大屏维保台账，每次巡检、维修做好记录，每半年做一次维保分析，服务期满提交完整维保档案。
人员要求：服务商须配备专业技术人员，熟悉LED大屏软硬件，能够独立完成故障排查、维修调试。
风险处置措施与替代方案：服务商须充分预判项目实施过程中的履约风险及可能出现的各种应急及风险情况，针对不同情况，做好应急预案及风险管控措施，如由于地震、大风、火灾、水灾以及其他不可预见、不可预防的其他不可抗力原因造成的损失，采购人不予承担。
其他要求：为该项目向保险公司购买的维修责任保单，作为维修过程中发生意外事故、造成第三者人身伤害（亡）或财产损失的保障。
三、报价单位资格要求
具有独立法人资格（注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目询价及投标）。
持有有效的营业执照，营业执照经营范围须包含以下相关业务之一：①电子、机械设备维护（不含特种设备）；②计算机及办公设备维修；③信息系统运行维护服务；④电气设备修理；⑤显示器件、电子产品销售及维修；⑥信息系统集成、弱电智能化技术服务。
具备LED显示屏维修维保相关工作经验，能够提供近三年同类医院或企事业单位维保服务案例。
技术人员简历、熟悉LED屏控制系统、模组、电源维修等，提供有高空人员作业证书，购买意外险/安全生产责任险的保单复印件。
具有良好的商业信誉，无重大违法失信记录，提供书面声明函（格式自拟，加盖公章），在中国执行信息公开网（https://www.zxgk.court.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（需提供截止日期7日内的查询截图）。
本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。
四、报价材料要求
请各意向报价单位准备下述材料，全部材料需每页加盖单位公章，整理为PDF文件发送至指定邮箱：
1.报价函：包含总报价、分项报价；报价不限于本项目服务本身价，包含配套服务报价、服务所涉及运输费用、保险费用、服务过程中所涉及的配件及配件安装和各种税金等所有费用。
2.资质文件：营业执照复印件、法人代表人身份证（正反面）复印件及联系电话；项目联系人身份证（正反面）复印件及联系电话；法人授权委托证明；信誉查询证明材料。
3.业绩材料：LED大屏相关维保案例（合同复印件或业绩证明材料），资料需与营业执照及法人一致。
4.技术人员资质：技术人员简历、高空人员作业证书、购买意外险/安全生产责任险的保单复印件；
5.服务方案：清晰注明服务周期、服务范围，包含巡检频次、故障响应机制（包含应急维修响应方案）、人员配置、应急处置方案、施工管理等。
6.联络信息:项目联系人、联系电话。
以上内容整体打包，邮件主题建议格式：张家口市第一医院LED大屏维保+单位名称
五、递交报价文件时间及地点
报价文件递交截止时间：2026年9月24日 16时
邮箱：zjksdyyyxcc@163.com
联系人：王轲
    联系电话：0313-8046037
逾期不再受理。


附表：
张家口市第一医院LED大屏维保服务项目报价单
	序号
	数量（块）
	规格
	面积
	单价（元）
	总价
（元）

	1
	1
	丽晶PH8
室外P8-15625点/㎡LED全彩色
	高：6.144m 宽：8.192m
屏幕共：48.64㎡
	
	

	2
	1
	P5-40000点/㎡红绿蓝集成三合一
	高：2.24m  宽：5.44m
共：12.185㎡
	
	

	3
	1
	室外P3-111111点/㎡LED全彩色
	高：1.728m 宽：5.184m
共：5.96㎡
	
	

	4
	1
	室内P4.75双色屏
	4.954m*0.546m
共：2.7m²
	
	

	5
	1
	室内P4.75双色屏
	4.954m*0.546m
共：2.70m²
	
	

	6
	1
	室内P2.5全彩色显示屏
	高：2.08m 宽：3.84m
共：7.99㎡
	
	

	7
	2
	室内P2.5全彩色显示屏
	长：2.56m 高：1.92m
4.92㎡*2
共：9.84㎡
	
	

	8
	1
	室内P2.5全彩色显示屏
	高：2.08m 宽：3.84m
共：7.99㎡
	
	

	9
	1
	室内3.75单红色通讯屏
	高：0.608m 宽：5.776m
共：3.5㎡
	
	

	10
	1
	室内P4.75双色屏
	高：0.8m 宽：7.04m
共：5.63㎡
	
	

	11
	1
	室外P10单红色显示屏
	高：0.8m 宽：7.04m
共：5.63㎡
	
	

	12
	1
	室外P10-10000点/㎡全彩色
	高：8.64m 长：6.4m
共：55.296㎡
	
	

	13
	11
	室内3.75双基色
	收费 高：0.51m 宽：2.57m     1.31m²*6
共7.86m²
药房 高：0.51m 宽：1.85m     0.94m²*5
[bookmark: _GoBack]共：4.7m²
	
	

	14
	6
	室内3.75双基色
	高：0.52m 宽：2.20m
共：1.14m²*6
	
	

	15
	1
	室外P10-10000点/㎡LED全彩色
	高：3.68m 长：6.08m
共：22.37㎡
	
	

	16
	1
	室内高清三基色显示屏
	高：0.456m 长：6.08m
共：2.77㎡
	
	

	17
	1
	室外P3-111111点/㎡LED全彩色
	三块屏45.61m²+ 33.17m²+ 30.41m²
共：109.19m²

	
	

	18
	1
	室内P2.5全彩色显示屏
	高：3.2m 宽：5.76m
共：18.432㎡
	
	

	19
	1
	室内P2.5全彩色显示屏
	高：2.24m 宽：3.8m
共：8.6㎡
	
	

	20
	1
	室内P2.5全彩色显示屏
	高：4.24m 宽：9.8m
共：41.16m²
	
	

	合计
	36
	          （元）



